**Dienstleister**(bitte Felder ausfüllen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leitstelle | | |
| |  |  | | --- | --- | | NSL integriert in AES | NSL in Zusammenarbeit mit einem AP | | | |
|  | | |
| AK-Nummer | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | W |  |  |  |  |  |  | | |
| Name: |  | |
| Straße: |  | |
| PLZ, Ort: |  | |
| Ansprechpartner | | |
| Vor- und Zuname: | |  |
| E-Mail-Adresse: | |  |
| Tel-Nr.: | |  |

**Technische Spezifikation**

**A) Alarmempfang**

Hinweis: Eine Überprüfung der VdS-Aufschaltung kann nur bei Vorhandensein einer   
AE nach VdS 2466 oder Alarmempfangssoftware nach VdS 3500 (oder beidem) erfolgen.

|  |  |
| --- | --- |
| AE nach VdS 2466 | Softwarebasierte AE nach VdS 3500 |
| Anerkennung-Nr.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | G |  |  |  |  |  |  | | **Anerkennung-Nr.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | G |  |  |  |  |  |  | |
| unter Verwendung von | |
| VdS 2465 (1999-03) | **VdS 2465 (2018-04) (inkl. VdS-SecurIP)** |

**B) Übertragungseinrichtung**

Als Übertragungseinrichtung wird (standardmäßig) eine bei VdS vorgehaltene Übertragungseinrichtung  
von TAS mit folgender Spezifikation bei der Prüfung eingesetzt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spezifikation der VdS-anerkannten TAS-Übertragungseinrichtung: | | |  |
| Anerkennungs-Nr.: | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | G | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| Typ: | „TAS-Link“ | | |
| Software-Stand: | 8.86.7 | | |

Falls nicht mit der vorgenannten TAS-ÜE geprüft werden soll, bitten wir um folgende Angaben   
und Zusendung einer entsprechend vorkonfigurierten ÜE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spezifikation der alternativen VdS-anerkannten Übertragungseinrichtung: | | |  |
| Anerkennungs-Nr.: | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | G |  |  |  |  |  |  | |
| Typ: |  | | |
| Software-Stand: |  | | |

**Allgemeine Angaben zur Aufschaltung**

Folgende Angaben sind für die Durchführung der Test-Aufschaltung notwendig (bitte ausfüllen):

|  |  |
| --- | --- |
| IP-Adressen und Ports |  |
| Identnummern: |  |
| Routineintervalle |  |
| Dauer der Aufschaltung |  |
| Bei Funk |  |
| SIM-Karte |  |
| Zugangspunkt (APN) |  |

**Zusatzinformationen:**